# Bauanleitung WS-WordClock

## Material


1x LDR: Reichelt LDR 03

1x IR-Empfänger: Reichelt IR-Empfänger-Module TSOP31236 36kHz


1x Nucleo-Board: NUCLEO F411RE

## LED Strips aufkleben

LED-Strips zuschneiden und auf RIBBA-Rückplatte kleben. Hierzu am besten die Positionen der LED Strips zuerst anzeichnen. Bemaßungen siehe Abbildung.



Ergebnis:




## LED Strips verbinden


Die LED Strips müssen nun elektrisch verbunden werden. Hierzu gehört +5V, GND und DigIn bzw. DigOut.

Die +5V und GND Pads sollten auf kürzestem Weg parallel verbunden werden. Für ein Beispiel siehe Ergebnisbild dieses Schritts.


Die Verkabelung der DigIn und DigOut Signale muss nach folgendem Schema vorgenommen werden. Der jeweilige DigOut Ausgang muss mit dem folgenden DigIn Eingang verbunden (durch weiße Dreiecke gekennzeichnet) werden.



Ergebnis:



# Verbindungen herstellen



|  |  |
| --- | --- |
| **Funktion** | **Pin** |
| DCF-77 | |
| Data-In | PC8 (CN10, Pin2) – PB8 / D15 |
| Power on | PC9 (CN10, Pin1) – PB9 / D14 |
| +3.3V | AVDD (CN10, Pin7) |
| GND | GND (CN10, Pin9) |
| Light Dependent Resistor (LDR) | |
| Analog-In (ebenfalls zu PC13 / PA4 verbinden s.u.) | PA1 (CN7, Pin30) – PA1 / A2 |
| Ground for LDR | PB7 (CN7, Pin 21) |
| interner Pull-Up: PA1 (CN7, Pin30) / PA4 | PC13 (CN7, Pin 23) |
| IR Remote | |
| Digital-In | PA15 (CN7, Pin17) – PA0 / A0 |
| +3.3V | VDD (CN7, Pin5) |
| GND | GND (CN7, Pin19) |
| WS2812 LED strip | |
| Digital-Out (ebenfalls zu E5V verbinden s.u.) | PB0 (CN7, Pin34) – PB0 / A3 |
| Externer Pull-Up: PB0 (CN7, Pin23) | E5V (CN7, Pin6) |
| WLAN Modul (Achtung: Solder bridges auf Nucleo umlöten!) | |
| +3.3V |  |
| GND |  |
| TX | PA3 (USART2\_RX) |
| RX | PA2 (USART2\_TX) |
| Power-Down | PA10 (GPIO) – PB3 / D3 |
| GPIO0 | PC4 (GPIO) – PB4 / D5 |
| GPIO1 | PB3 (GPIO) – PA10 / D2 |
| /Reset | PB5 (GPIO) – PB5 / D4 |

# WLAN Modul

<http://playground.boxtec.ch/doku.php/wireless/esp8266>

ACHTUNG: SolderBridges auf Nucleo umlöten:

SB13 & SB14 öffnen und SB62 & SB63 schließen